一、单选题

1、吊篮内的作业人员不应超过（A）个

A. 2 B. 3 C.4 D.5

2、吊篮安全锁校验有效期为（ A ）

A. 1年 B. 2年 C. 3个 月 D. 6个月

3、高处作业中在吊篮上使用安全带,哪种系挂方法是正确的( B )。

A. 系在吊篮框架上 B. 系在安全绳上 C. 系挂在固定结构上

D. 上述都可以

4、提升高度在（B）m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程要组织专家论证。

A. 100 B. 150 C. 200 D. 250

5、现场使用吊篮于高压线及高压装置之间必须有足够的安全距离，最小安全距离不得小于( D )米，否则禁止使用吊篮。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 10

6、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过多少？（ C ）

A．50 mm B．60 mm C．80 mm D．100 mm

7、型钢悬挑脚手架一次性悬挑高度不宜超过（ C ）米。

 A. 24 B. 18 C. 20 D. 30

8、防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为（ A ）m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；防护栏杆立杆间距不应大于（ ）m;

A . 1.2 2 B. 1.2 3 C. 1 2 D. 1.5 2

9、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ C ）设一道安全网。

A．8m B．9m C．10m D．12m

10、遇（A）级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时，不得进行附着式升降脚手架的安装、拆除及升降作业。

A．5 B．6 C．7 D．8

11、支设高度在（ C ）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

A．2m B．2.5m C．3m D．3.5m

12、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A．安全围栏 B．安全门 C．安全立网 D．竹笆

13、附着式升降脚手架的升降操作时，各相邻提升点间的高差不得大于（A）mm,整体架最大升降差不得大于（）mm

A．30 80 B．25 75 C．35 85 D．20 70

14、安全带的报废年限为多少？（C ）

A．1-2年 B．2-3年 C．3-5年 D．4-5年

15、边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A．130cm B．150cm C．180cm D．200cm

二、多选题

1、下列关于附着式升降脚手架结构构造的尺寸符合规定的是（ABCD）。

A. 架体高度不得大于5倍楼层高 B.架体宽度不得大于1.2m C. 架体的水平悬挑长度不得大于2m ,且不得大于跨度的1/2 D.架体全高与支承跨度的乘积不得大于110㎡

2、有可能造成高处坠落事故的管理缺陷包括( ABCD ) 。

A. 未及时为作业人员提供合格的个人防护用品; B.监督管理不到位或对危险源视而不见; C.教育培训( 包括安全交底)未落实、不深入或教育培训效果不佳; D.未明示现场危险。

3、关于高处作业下列说法正确的是( ABCD ) 。

A、高处作业时安全帽的帽带要系好; B、高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物; C、在同一坠落方向上一般不得进行交叉作业，如需进行交叉作业，中间必须设防护层; D、高处作业要与架空电线保持规定的安全距离

4、高处作业吊篮使用说法正确的是（ABCDE ）。

A、吊篮内操作人员不得超过2人； B、吊篮架体长度不得超过6M；

C、离高压线安全距离不得小于10M； D、严禁作为垂直运输工具使用； E、使用前必须经过检测、验收合格

5、下列关于高处作业吊篮安全操作要求说法正确的有(ABC)。

A.操作人员应经过培训考核合格，方可上岗 B.操作人员不得穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业 C.夜间无充足照明，不得操作吊篮 D.操作人员必须一人单独进行作业。

6、附着式升降脚手架的升降操作应符合下列哪些规定：（ABCD）

A.操作人员不得停留在架体上 B.升降过程中不得有施工荷载 C.所有妨碍升降的障碍物应已拆除 D所有影响作业的约束应已解除

7、附着式升降脚手架应在下列哪些阶段进行检查与验收（ABC）

A.首次安装完毕 B.提升或下降前 C.提升、下降到位，投入使用前

8、附着式升降脚手架在使用过程中不得进行下列哪些作业（ABCD）

A.在架体上拉结吊装缆绳 B.任意拆除结构构件或松动连接件

C.利用架体支撑模板或卸料平台 D.利用架体吊运物料

9、垂直运输接料平台应设置下列哪些设施？（ ABD ）

A．两侧设防护栏杆 B．平台口设置活动防护栏杆 C．平台口设防护立网 D．平台口设置安全门 E．平台口设置固定防护栏杆

10、遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行下列哪些作业？（ AD ）。

A．悬空高处作业 B．高处作业 C．露天作业

D．露天攀登 E．内装修作业

三、判断题(正确的用“A”表示，错误的用“B”表示)

1、吊篮首次运行应在离地1 ～ 3m的范围内上下运行3～4次，确保使用安全。（ A ）

2、利用吊篮进行气焊作业时，严禁在悬吊平台内放置氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品。 （ A ）

3、吊篮钢丝绳卡数量不得少于3个，严禁正反交错设置。（ A ）

4、禁止将安全带挂在不牢固、高温或带尖锐角的构件上，安全带使用时一定要高挂低用，挂点应位于操作者上方。( A )

5、高处作业从业人员应拒绝违章指挥和强令冒险作业。（ A ）

6、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,应停止作业，必要时撤离现场。（ A ）

7、物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连，其荷载应直接传递给建筑工程结构。（A）

8、吊篮安装作业前，应划定安全区域，并应排除作业障碍。（A）

9、吊篮悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。（A）

10.吊篮配重件应稳定可靠地安防在配重架上，并应有防止随意移动的措施。可以用其他替代物。（B）

11.物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连，其荷载应直接传递给建筑工程结构。（A）

12、附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。（A）

13、遇5级及以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷电等恶劣天气时，可以进行拆除作业。（B）

14、附着式升降脚手架防坠落装置必须采用机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动装置。（A）

15、进入施工现场的附着式升降脚手架产品应具有国务院建设行政主管部门组织鉴定或验收的合格证书。（A）