建设工程安全生产法律法规试题

**一、判断题**

1、施工单位在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。（ X ）

2、专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。 （ √ ）

3、危险性较大的分部分项工程是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中易导致人员受伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。（ X ）

4、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。（ X ）

5、实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。（ √ ）

6、对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家论证后将专项施工方案报送施工单位审核和总监理工程师审查。（ X ）

7、专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于5名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。（ √ ）

8、经专家论证需修改通过的危大工程专项施工方案，施工单位应当根据论证报告修改完善后，经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。（ X ）

9、施工单位应严格按照专项施工方案组织施工，因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应重新报施工单位审核，加盖单位公章，并由总监理工程师审查，并加盖执业印章。（ X ）

10、施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，技术负责人应当在施工现场履职，专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。（ X ）

11、危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门。（ √ ）

12、 施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证30日；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。（ √ ）

13、采用起重机械进行安装的工程都属于危险性较大的分部分项工程。（ √ ）

14、搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程都属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。（ X ）

15、建筑幕墙安装工程都属于危险性较大的分部分项工程。（ √ ）

16、 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程专项施工方案都应组织专家组论证。（ √ ）

17、起重量200kN及以上，或搭设高度200m及以上的起重机械安装和拆卸工程都属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。（ X ）

**二、单选题**

1、施工单位应当严格按照专项施工方案（A），不得擅自修改专项施工方案。

A.组织施工 B.进行施工 C.正常施工 D.组织验收

2、施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员（C）。

A.撤离施工现场 B.组织抢险 C.撤离危险区域 D.全员撤离

3、施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置（A）。

A.安全警示标志 B.安全标志牌 C.警示标志牌 D.公示牌

4、 危险性较大的分部分项工程实行分包时，专项施工方案（D）

A.应由总承包单位组织编制 B.应由专业分包单位组织编制

C.可由建设单位组织编制 D.可由专业分包单位组织编制。

5、专项施工方案实施前，（D）应当向施工现场管理人员进行方案交底。

A.项目专职安全管理人员或项目负责人

B.编制人员或项目负责人

C.项目专职安全管理人员或项目技术负责人

D.编制人员或者项目技术负责人

6、项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行（C）。

A. 巡查        B. 抽查      C. 现场监督      D. 定期检查

7、搭设高度(  C  )及以上落地式钢管脚手架工程的专项安全施工方案应组织专家组论证。

A. 24m        B. 36m      C. 50m      D. 60m

8、施工高度(  C  )及以上的建筑幕墙安装工程的专项安全施工方案应组织专家组论证。

A. 24m        B. 36m      C. 50m      D. 60m

**三、多选题**

1、危险性较大的分部分项工程施工过程中一定存在可能导致（B  C）的危险源。

A. 作业人员重伤死亡         B. 作业人员群死群伤

C. 重大经济损失             D. 重大不良社会影响

2、对于按照规定需要验收的危大工程，验收合格的，经（BD）签字确认后，方可进入下一道工序。

A.施工单位技术负责人 B.项目技术负责人

C.监理单位技术负责人 D.项目总监理工程师

3、超过一定规模危险性较大脚手架工程的范围有（ABC）。

A.搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程

B.提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程

C.分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程

D.搭设高度24m及以上的落地式脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）

E.异型脚手架工程

4、施工单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款： （ABCDE）。

A.项目负责人未按照本规定现场履职或者组织限期整改的

B.施工单位未按照本规定进行施工监测和安全巡视的

C.未按照本规定组织危大工程验收的

D.发生险情或者事故时，未采取应急处置措施的

E.未按照本规定建立危大工程安全管理档案的

5、危险性较大分部分项工程范围有（ABCDE）。

A.基坑工程

B.模板工程及支撑系统

C.起重吊装及起重机械安装拆卸工程

D.脚手架工程、拆除工程

E.暗挖工程及其它