建设工程安全生产法律法规试题

**一、判断题**

1、向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,是施工单位的一项法定义务。（√）

2、项目负责人**应当现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。** （ X ）

3、搭设高大模板支撑架体的作业人员必须经过培训，取得建筑施工脚手架特种作业操作资格证书后方可上岗。（√ ）

4、专项施工方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。（ X ）

5、建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由施工班组签字确认。（√）

6、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（ X ）

7、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。 （√）

8、施工单位应当严格按照专项方案组织施工，可根据实际情况修改、调整专项方案。（ X ）

9、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。(√)

10、专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。 （√）

11、施工单位技术负责人应当定期巡查专项方案实施情况。（ X ）

**二、单选题**

1、专项施工方案实施前，编制人员或者（ 　）应当向施工现场管理人员进行方案交底。（ A ）

A.项目技术负责人 B.工程技术人员 C.主要负责人 D.专职人员

2、施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置（ 　）。（ A ）

A.安全警示标志 B.安全标志牌 C.警示标志牌 D.公示牌

3、施工单位的主要负责人、项目负责人有未履行安全生产管理职责的行为，尚不够刑事处罚的，处（ 　）的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。（ A ）

A.2万元以上20万元以下 B.10万元以上20万元以下

C.10万元以上50万元以下 D.2万元以上10万元以下

4、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（ 　）组织召开专家论证会。 （ B ）

A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.第三方单位

5、施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明，责令其限期整改而未改正的，应责令其停业整顿，并处（ 　）罚款。（ A ）

A.5～10万元 B.10～20万元 C.20～30万元 D.10～50万元

6、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候变化，在施工现场采取相应的（ 　）。（ C ）

A.安全防护措施 B.施工组织措施

C.安全施工措施 D.施工技术措施

7、施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，（ 　）应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。（ C ）

A.项目负责人 B.主要负责人

C.项目专职安全生产管理人员 D.企业负责人

8、生产经营单位的主要负责人未履行法律规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款，发生一般事故的：（ 　）。 ( A )

A.处上一年年收入百分之三十的罚款

B.处上一年年收入百分之四十的罚款

C.处上一年年收入百分之六十的罚款

D.处上一年年收入百分之八十的罚款

9、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（ 　）。（ D ）

A．15天以上30天以下 B．30天以上60天以下

C．1个月以上3个月以下 D．3个月以上1年以下

10、专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章操作的，应当（ 　）。（ C ）

A.立即上报 B.处以罚款 C.立即制止 D.给与处分

11、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，情节严重的，吊销执业资格证书，（ 　）内不予注册。（ C ）

A．2年 B．3年 C．5年 D．10年

12、对于按照规定需要验收的危大工程，（ 　）应当组织相关人员进行验收。（ D ）

A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.施工单位、监理单位

**三、多选题**

1、施工单位应当对下列危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案（ ）。（ABDE）

A.基坑支护与降水工程 B.土方开挖工程

C.浇灌混凝土工程 D.起吊工程 E.脚手架工程

2、施工单位应当在（ ）爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。（ABCDE）

A.施工现场入口处 B.施工起重机械

C.临时用电设施 D.脚手架 E.基坑边沿

3、施工单位的（ ）或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的。（ABCD）。

A.主要负责人 B.项目负责人

C.专职安全生产管理人员 D.作业人员

4、施工单位应按照规定在（ ）等自升式架设设施验收合格后登记。（ACD）

A.施工起重机械        B.吊篮  C.整体提升脚手架

D.模板  E.临时工棚

5、安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，（ ）。（ABCD）

A.应当编制拆装方案 B.由专业技术人员现场监督

C.制定安全施工措施 D.必须由具有相应资质的单位承担

E.可以由非专业人员进行

6、危大工程验收人员应当包括（ ）。 （ABC）

A.项目总监及专监 B.勘察、设计和监测单位项目技术负责人

C.总包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、方案编制人员、项目专职安全员及相关人员

D.建设单位项目负责人 E.专家

7、《省危大工程实施细则》在脚手架工程中增加专家论证项目有（ AD ）**。**A.附着式升降脚手架 B.吊挂平台操作架  
C.8m以上移动操作平台 D.异型脚手架工程  
E.不能直接按照说明书安装的吊篮